# Sensores

bibliteca pro sensor ultrasonico: <https://portal.vidadesilicio.com.br/hc-sr04-sensor-ultrassonico/>

O sensor de presença fica normalmente em alto. Não precisa de pull up.

# Web

<https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WebClient>

<http://playground.arduino.cc/Code/WebClient>

<http://forum.arduino.cc/index.php?topic=44551.0>